**附件：4**

**交换机技术需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备**  **名称** | **技术需求** | **单价** | **数量** | **总价** |
| 1 | 交换机 | ★交换容量：≥680Gbps  ★包转发率：≥170Mpps  接口类型：千兆电口≥48个，万兆光口≥6个  VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN  二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持RRPP  镜像：支持端口镜像，支持远程端口镜像  安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持防DOS攻击，支持防ARP攻击，支持防ICMP攻击  管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP。  电源：模块化冗余双电源  配件：万兆多模模块≥2个；堆叠线缆≥1根； | **10000** | **6** | **60000** |

一、服务要求：

提供新交换机配置安装服务，协助院方替换原有设备，将服务器迁移接入新交换机，确保虚拟化平台服务器能平稳数据迁移，保证业务稳定运行；

二、资质要求：

提供原厂三年售后服务承诺函并加盖原厂公章。

参考型号： H3C S5570S-54S-EI