附件5：

**1.1分体空调维修项目及费用限价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **空调** | 1.5P空调 | 2P-3P空调 | 5P柜机/风管机/天井机 | 备注 |
| **型号** |
| **维修** | 限价（元） | 限价（元） | 限价（元） |
| **项目** |
| 全加氟 | 80 | 140 | 205 | 环保氟另加60元/台 |
| 清洗加氟 | 130 | 205 | 270 | 环保氟另加60元/台 |
| 外机主板 |  | 380 | 380 | 三相电 |
| 压缩机控制器 |  | 248 | 265 |  |
| 压缩机 | 760 | 1280 | 1850 |  |
| 压缩机启动器 | 145 | 170 |  |  |
| 外风机 | 360 | 380 | 380 |  |
| 外风机电容 | 130 | 130 | 130 |  |
| 膨胀阀 | 380 | 430 | 520 | 环保氟另加60元/台 |
| 四通阀 | 380 | 430 | 520 | 环保氟另加60元/台 |
| 单向阀.截止阀 | 380 | 430 | 520 | 环保氟另加60元/台 |
| 内机主板 | 400 | 430 | 430 |  |
| 内风机.风轮 | 245 | 285 | 330 |  |
| 内风机电容 |  | 95 | 95 |  |
| 摆风电机 | 150 | 150 | 150 |  |
| 遥控接收板 | 125 | 215 | 215 |  |
| 电辅热 | 260 | 335 | 380 |  |
| 清洗 | 45 | 95 | 95 |  |
| 深度清洗 | 125 | 190 | 190 |  |
| 冷凝器 | 550 | 1000 | 1300 |  |
| 蒸发器 | 465 | 850 | 950 |  |
| 接水槽 | 125 | 140 | 140 |  |
| 上门调整.微处理 | 60 | 60 | 60 |  |
| 拆机 | 150 | 180 | 240 |  |
| 装机 | 150 | 220 | 300 |  |
| 移机 | 240 | 380 | 520 |  |
| 空调支架 | 50 | 80 | 120 | 铁支架 |
| 空调支架 | 80 | 150 | 280 | 不锈钢 |
| 遥控器 | 60 | | |  |
| 水钻打孔 | 80 | | | 砖墙孔 |
| 水钻打孔 | 120 | | | 混凝土孔 |

1.2**维修商务要求：**

1. 维修使用的配件必须保证为原厂家生产的全新、未使用过的产品，符合国家及相关行业的质量标准。
2. 设备维修完毕后乙方需确保质量稳定可靠，性能、精密度应完全符合技术质量标准。

3、修理完成后6个月内，对所更换零件再次发生故障（质量问题引起）享有保修服务。

4、在接到甲方报修电话后24小时内到达现场进行检修。

5、必须保证由具备专业资质的维修人员进行维修。

6、保修期完成的维修，甲方使用发现修后有质量问题，依然有权要求乙方返工，直至达到使用要求为止。