**附件：3**

**交换机业务板技术需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **技术需求** | **数量** |
| 1 | 交换机板卡  | 业务板要求适配H3C 10500系列交换机板卡上的万兆以太网光接口(SFP+,LC)≥16个；每个端口可支持接口传输速率≥10Gbit/s； | **1** |

**服务要求:**

技术支持：提供上门安装调试服务， 7X24小时技术咨询服务。

售后服务：提供三年7\*24小时免费保修服务。