附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| **（一）** | **中心供氧系统** | | | | | |
| 1 | 医用紫铜管 | φ8×1 | 米 | 40 | 27.00 | 1080.00 |
| 2 | 铝合金综合治疗带 | 铝合金220mm | 米 | 6 | 355.00 | 2130.00 |
| 3 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 3 | 420.00 | 1260.00 |
| 4 | 铜球头、帽 | 6YC | 套 | 6 | 15.00 | 90.00 |
| 5 | 不锈钢焊嘴 | 6YC | 套 | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 6 | 终端装饰门 | 90\*180 | 个 | 3 | 45.00 | 135.00 |
| 7 | 设备带冲孔 | 86型 | 个 | 12 | 8.00 | 96.00 |
| 8 | 氧气阀门 | SJ1-4 | 个 | 3 | 120.00 | 360.00 |
| 9 | 氧气不锈钢管 | 14\*1.5 | 米 | 60 | 90.00 | 5400.00 |
| 10 | 五孔插座 | 86系型 | 个 | 9 | 30.00 | 270.00 |
| 11 | 电源线 | 2.5mm2 | 米 | 30 | 3.0 | 90.00 |
| 12 | 漏电开关 | 16A | 个 | 3 | 80.00 | 240.00 |
| 13 | 装饰槽 | 40\*60 | 米 | 9 | 50.00 | 450.00 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 11691.00 |
| **（二）** | **通风设备** | | | | | |
|  | 静音送风机组 | 过滤型风量1700 | 台 | 2 | 2350 | 4700.00 |
| 1 | PVC管道 | 200 | 米 | 35 | 50.00 | 1750.00 |
| 2 | 出风口 | 200 | 个 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 3 | 固定支架 | 300\*500 | 个 | 6 | 60.00 | 360.00 |
| 4 | 电源线 | 2.5mm2 | 米 | 90 | 3.0 | 270.00 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 7280.00 |
|  | 总计：（一）+（二） | | | |  | 18971.00 |