**附件1:**

参数附表：

**电开水桶参数**

商品名称：步进式开水器

1. ▲容量≧80升，采用步进水加热技术，逐层进水逐层加热，可高速恒温不间断提供开水。

2.微电脑智能化控制，无人值守全自动运行并可视化报警的功能。

3.环保防火阻燃保温层，最大限度减少热量散失，节能省电，高效保温，国家节能认证产品。

4.防漏电，防干烧，防开盖，防蒸汽，防阻燃五重安全设计，确保使用安全。

5.双开水出水龙头设计，功率≥8千瓦，内胆及外壳均采用食品级304不锈钢。

6.带配套底座.参选文件要求出具常用配件价格。

7.保修期≥壹年；

8.▲商务条款：本批产品要求分批送货、按实结算、包安装包调试包运费

示例：技术响应偏离表（仅供参考）

