附件1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **技术参数** | **数量** |
| A4彩色激光打印机 | 打印速度： 黑白单面打印速度（A4）≥18 页／分钟，彩色单面打印速度（A4）≥4页／分钟  彩色最高打印分辨率：≥600X600dpi  外部接口：USB2.0接口≥1个  耗材要求：采用鼓粉分离设计，可使用国产兼容耗材  技术支持：5X8小时技术咨询服务，提供初次门到桌安装服务  保修服务：整机保修年限≥3年，全国三包联保。 | 2 |
| A4黑白激光  打印机（普通） | 打印速度：单面打印速度（A4）≥30 页／分钟  最高打印分辨率：≥600X600dpi  打印功能：自动双面，配备液晶显示屏  外部接口：USB2.0接口≥1个，RJ45网络接口≥1个  纸盒容量：≥250页  耗材要求：采用鼓粉分离设计，可使用国产兼容耗材。  技术支持：5X8小时技术咨询服务，提供初次门到桌安装服务  保修服务：整机保修年限≥3年，全国三包联保。 | 114 |
| A4黑白多功能一体机 | 产品功能：支持打印复印扫描三合一  打印速度：单面打印速度（A4）≥25 页／分钟  最高打印分辨率：≥600×600dpi  扫描分辨率：光学分辨率≥1200×1200dpi  扫描色彩深度：彩色：输入≥30位，输出≥24位，灰度：输入≥10位，输出≥8位  ▲自动输稿器：≥35页  复印分辨率：≥600×600dpi  打印功能：自动双面，配备液晶显示屏，支持扫描到邮件，图像，OCR，文件，FTP等，配备液晶显示屏，支持一键身份证复印，支持N合1复印  ▲外部接口：USB2.0接口≥1个，RJ45网络接口≥1个  纸盒容量：≥250页  耗材要求：采用鼓粉分离设计，  技术支持：5X8小时技术咨询服务，提供初次门到桌安装服务  保修服务：整机保修年限≥3年，全国三包联保。 | 4 |
| 标签（条码）打印机 | 产品类型:标签打印机  最大打印宽度:≥100mm  标签长度上限:≥900mm  可编程打印速度:≥110mm/s  最高打印分辨率:≥200 dpi  机身内存：DRAM内存容量≥8MB，Flash容量≥4MB  纸张类型：连续热敏纸、标签  打印功能：支持各种常用一维条码及二维条码  通信接口：USB接口≥1个  指令集：支持PPLA, PPLB  技术支持：5X8小时技术咨询服务，提供初次门到桌安装服务  保修服务：整机保修年限≥3年，全国三包联保。 | 27 |
| 喷墨打印机 | 墨仓式喷墨打印机  喷嘴数量配置：黑色≥180个，其它颜色≥59个(青外、洋红色、黄色)  打印方向：双向逻辑查找  A4彩色喷墨打印机，打印分辨率≥5760 x 1440 dpi  打印速度  黑色文本(A4)：  ≥33 页／分钟(经济模式)  ≥10 页／分钟(标准模式)  彩色文本(A4)：  ≥15 页／分钟(经济模式)  ≥5 页／分钟(标准模式)  双面打印：手动 | 6 |